|  |
| --- |
| Logo ou raison sociale |
| Charte de sécuritéLa sécurité, la santé et le bien-être du personnel ainsi que la sécurité des clients, fournisseurs, visiteurs et collaborateurs d’entreprises tierces se trouvant dans l’environnement de travail constitue notre préoccupation principale.Nous acceptons le principe de « santé et sécurité au travail » dans le secteur bois tel que présenté dans le chapitre « règle de conduite de la solution de branche » et nous confirmons cette volonté par notre signature.D’une manière consciencieuse, nous nous engageons, en toute connaissance de cause, à faire appliquer et à transposer cette solution de branche en entreprise.Nous nous engageons également à utiliser tous les moyens techniques, organisationnels et personnels pour parvenir aux objectifs de sécurité fixés, notamment les documents contractuels à ce concept de sécurité.Pour la direction de l’entreprise :*Nom lisible et signature manuscrite]*  |

# **Mesures de sécurité et de protection de la santé propres au chantier**

\**Chapitre 2 à tenir à disposition des organes de contrôles*

|  |
| --- |
| **IDENTIFICATION DU CHANTIER** |
| Client |  |
| Rue - N° |  |
| NPA - Localité |  |
| Complément |  |



## **Généralités**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Ordre du jour**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| * 1. La sécurité et la protection de la santé doivent être à l’ordre du jour de chaque réunion de chantier
 |[ ] [ ] [ ]   |
|  |  |  |  |  |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Locaux de repos et installations sanitaires**

[**Commentaires OLT 3 art.29**](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art29.pdf.download.pdf/ArGV3_art29_fr.pdf)  | **E** | **M** | **P** |  |
| * 1. Installation d’un local de repos /repas de taille suffisante

 |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Contrôle et entretien des locaux de séjour

 |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Aménagement des installations sanitaires (nombre – eau courante – WC – produits d'hygiène

[Commentaires OLT 3 art.32](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art32.pdf.download.pdf/ArGV3_art32_fr.pdf) |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Nettoyage des vestiaires et installations sanitaires

 |[ ] [ ] [ ]   |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Sauvetage des victimes d’accidents**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| * 1. Etablissement et affichage visible de la liste des numéros de téléphone de secours

 |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Etablissement du concept de sauvetage

 |[ ] [ ] [ ]   |

## **Postes de travail, passages, moyens de levage et protections contre les chutes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Passages et moyens de levage**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| 1. Le chantier est clôturé de manière sûre contre tout accès non autorisé (signalétique sécuritaire)
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Aménagement des voies d’accès au chantier et des passages entre les places de travail
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Installations de transport de matériel pour les charges lourdes (moyens de levage) [**Commentaires OLT 3 art.25**](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz%20und%20Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen%203/ArGV3_art25.pdf.download.pdf/ArGV3_art25_fr.pdf)
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Les postes de travail et les voies d'accès doivent avoir un éclairage suffisant
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| 1. Les voies de circulation sont conçues de manière à résister aux charges envisageables
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Des escaliers ou autres équipements appropriés sont prévus pour franchir des différences de niveau de plus de 50 cm
 |[ ] [ ] [ ]   |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Protections contre les chutes à partir d’une hauteur ≥ 2 m**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| * 1. Installation de garde-corps

 |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Les ouvertures dans les sols sont sécurisées

 |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Organisation du contrôle et de l’entretien des mesures de protection

 |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture sont sécurisées

 |[ ] [ ] [ ]   |
| * 1. Pour des travaux de courte durée avec une hauteur de chute de > 2 m à partir d'échelles portables, des mesures de protection contre les chutes sont assurées (baudrier – longe – stop-chute – formation – surveillance)
 |[ ] [ ] [ ]   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Protections contre les chutes ≥ 2 m lors des travaux de montage**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| 1. Montage de filets de sécurité
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Montage d’échafaudages de retenue
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Montage de protections latérales
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Montage de dispositifs d’ancrage pour les équipements de protection individuelle contre les chutes
 |[ ] [ ] [ ]   |

## **Installations existantes et environnement**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Substances nocives**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| 1. Détermination des dangers liés aux substances nocives (p.ex. amiante, PCB)

  |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Les travailleurs sont informés des résultats de l'expertise de la pollution

 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Planification des mesures d’assainissement

 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Réalisation des mesures d’assainissement

 |[ ] [ ] [ ]   |

## **Protection de la santé**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Protection de la santé**

**[Commentaire OLT 3](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e346fffeea4ca08dJmltdHM9MTcyODAwMDAwMCZpZ3VpZD0yNzBkOThhMy00YzBhLTZhY2UtMTc3My04YzI0NGRhNDZiMzgmaW5zaWQ9NTE5OA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=270d98a3-4c0a-6ace-1773-8c244da46b38&psq=commentaire+olt+3+&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc2Vjby5hZG1pbi5jaC9zZWNvL2ZyL2hvbWUvQXJiZWl0L0FyYmVpdHNiZWRpbmd1bmdlbi9BcmJlaXRzZ2VzZXR6LXVuZC1WZXJvcmRudW5nZW4vV2VnbGVpdHVuZ2VuL3dlZ2xlaXR1bmctenVyLWFyZ3YtMy5odG1sIzp-OnRleHQ9Q2hhcGl0cmUgcHJlbWllcjogRGlzcG9zaXRpb25zIGfDqW7DqXJhbGVzLiBDaGFwaXRyZSAyOiBFeGlnZW5jZXMgcGFydGljdWxpw6hyZXMgZW4gbWF0acOocmU&ntb=1)** | **E** | **M** | **P** |  |
| 1. Mesures à prendre dans les locaux non chauffés ou en plein air
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Charges: Equipements, moyens auxiliaires conformes aux principes d’ergonomie
 |[ ] [ ] [ ]   |

## **Travaux exécutés sur les toits**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Risque de chute sur et à travers les toits**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| 1. Montage de filets de sécurité (hauteur de chute max. 3m.)
 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Montage des échafaudages de retenue
 |[ ] [ ] [ ]   |
|  |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| **10. Risque de chute aux bords des toits, toits plats** | **E** | **M** | **P** |  |
| 10.1 Installation de garde-corps au bord des toits  |[ ] [ ] [ ]   |
| 10.2 Installation de ponts de ferblantier au bord des toits  |[ ] [ ] [ ]   |
|  |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| **11. Risque de chute aux bords des toits, toits pentus** | **E** | **M** | **P** |  |
| 11.1 Toits de 10° à 30° : installation d’un pont de ferblantier  |[ ] [ ] [ ]   |
| 11.2 Toits de 30° à 60° : installation d’une paroi de protection de couvreur  |[ ] [ ] [ ]   |
| 11.3 Toits > 60° : installation d’un échafaudage ou d’une plateforme élévatrice mobile pour le personnel |[ ] [ ] [ ]   |
| 11.4 Du côté des pignons : installation de protections collectives contre les chutes |[ ] [ ] [ ]   |
|  |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| **12. Risque de chute sur toitures existantes**  | **E** | **M** | **P** |  |
| 1. Toits jusqu’à 45°: installation des parois de retenue (au lieu d’un pont de ferblantier)

  |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. Protections contre les chutes au bord des pignons

 |[ ] [ ] [ ]   |
|  |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Risque de chute sur et à travers des toitures non résistantes à la rupture**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| * + 1. Détermination de la résistance à la rupture
 |[ ] [ ] [ ]   |
| * + 1. Installation de passerelles et/ou de couvertures résistantes à la rupture
 |[ ] [ ] [ ]   |
| * + 1. Montage d’échafaudages de retenue
 |[ ] [ ] [ ]   |
| * + 1. Montage de filets de sécurité (prendre des mesures collectives dès une hauteur de chute ≥ 2m)
 |[ ] [ ] [ ]   |

## **Mesures complémentaires**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| 1. **Divers**
 | **E** | **M** | **P** |  |
| 1. Les prises de courant d'intensité nominale < 32A pour les appareils mobiles sont protégées par un dispositif de protection à courant différentiel avec un courant de déclenchement nominal < 30mA

 |[ ] [ ] [ ]   |
| 1. L'installation électrique du chantier, en particulier l'état des conducteurs, des câbles, des fiches des appareils à main et le fonctionnement des dispositifs à courant de défaut sont contrôlés périodiquement.

 |[ ] [ ] [ ]   |
| **Mesures** | **Resp** | **Remarques** |
| **15. Sécurité du public** | **E** | **M** | **P** |  |
| 15.1 Détermination des dangers généraux  |[ ] [ ] [ ]   |

# **3. ANNEXES**

## ANNEXE 1 : Organisation des secours

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Comportement en cas d’urgence** | Entreprise :  |  |
| 1. Observer 2. Réfléchir 3. Agir |  |
|  |
|  | **Donner l’alerte** | Secours sanitaires | 144 | REGA | 1414  |
| Police | 117 | Service du feu | 118 |
| N° d’urgence européen | 112 | Intoxications | 145 |
| Médecin le plus proche / Tel |  |
| Hôpital le plus proche / Tel |  |
| **Où** sont les personnes blessées, où se trouve le lieu de l’incendie ?**Qui** donne l’alerte (nom) ?**Que** s’est-il passé ?**Quand** a eu lieu l’accident ?**Combien** de personnes blessées ?**Autres dangers**, substances dangereuses ?Mon N° de téléphone ? |
|  |  |  |
|  | **Accident** | * + - 1. **Sécuriser la zone dangereuse, se protéger**
 |
| * + - 1. **Donner l’alerte Téléphone à haut-parleur avec un remplissage uni 144**
 |
| * + - 1. **Porter les premiers secours**
				* Maitriser l’hémorragie, posture latérale si la personne est inconsciente. Réanimation si la personne est inconsciente et ne respire pas normalement :

C : massage cardiaque (circulation)A : libération des voies respiratoires (airways)B : respiration artificielle (breathing)D : défibrillation* + - 1. **Informer le personnel de l’ambulance**

Emplacement(s) du matériel de premier secours :**Réfectoire** [ ]  **Véhicule** [ ]  **Remorque outillage** [ ]  |
|  |  |  |
|  | **Incendie** | **Alerter le service du feu Téléphone à haut-parleur avec un remplissage uni 118** |
| **Se mettre à l’abri et mettre à l’abri les autres** |
| **Fermer fenêtres et portes**  |
| **4. Informer le personnel du service du feu, éteindre le feu.** |
|  |  |  |
|  | **Evacuation** | 1. **Aviser les personnes** en danger et les faire évacuer
 |
| 1. Quitter les lieux par les escaliers
 |
| 1. Se rendre au lieu de rassemblement
 |
| Lieu de rassemblement : |
| **Parking** [ ]  **Entrée principale** [ ]  |
|  |