## ANNEXE 2 : Formations

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formation**  La formation est le fait de transmettre des connaissances théoriques et pratiques sur un thème particulier. Elle est sanctionnée par un contrôle des compétences requises. | | |
| Thèmes   * **les pictogrammes contiennent des liens** | Noms intervenants | Formations |
| PEMP  (Plateformes élévatrices mobiles de personnel)  [Afficher l’image source](https://www.suva.ch/67064/1.f) |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Grues  [Afficher l’image source](https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/grues) [Afficher l’image source](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1983/1968_1968_1968/fr#a5) |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Elingage  [Afficher l’image source](https://www.suva.ch/33099.f) |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Chariots élévateurs de catégorie  [Afficher l’image source](https://www.suva.ch/88830.f) |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Tronçonneuse  [Afficher l’image source](https://www.suva.ch/33062.f) |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| EPI (ac)  [Afficher l’image source](https://www.suva.ch/88816.f) |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## ANNEXE 3 : Contrôle sur chantier

Adresse du chantier :

NPA Lieu

|  |
| --- |
| **Responsable du chantier pour l’entreprise** |

Nom Prénom

Fonction dans l’entreprise

PERCO  oui N° PERCO SETRABOIS

non, est-ce que l’entreprise possède-t-elle un PERCO ?  oui  non

Nom, Prénom et N° PERCO

**Cochez les cases vous concernant.**

|  |
| --- |
| N° de semaine : |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Points à contrôler** |  |  |  |
|  |  | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour |  |
|  | **Installation de chantier** |  |  | **Remarques** |
|  | Accès chantier / parking, stockage matériel, matériaux |  |  |  |
|  | Local de repos / repas, vestiaires |  |  |  |
|  | Installations sanitaires, toilettes, eau, savon |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **Alerte / secours** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | N° d’urgences. Procédure connue |  |  |  |
|  | Premiers secours   * Pharmacie de secours – signalée – accessible -complète * Collaborateur(s) instruit(s) sur la procédure en cas d’urgence |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **EPI / EPIac** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | Casques de sécurité avec jugulaire / gants / chaussures de sécurité |  |  |  |
|  | Vêtement de signalisation à haute visibilité |  |  |  |
|  | Dispositif de protection contre les UV |  |  |  |
|  | Harnais de sécurité / longe / stop-chute |  |  |  |
|  | Protecteurs d’ouïe |  |  |  |
|  | Lunettes de protection |  |  |  |
|  | Dispositif anti-coupures (tronçonneuse) |  |  |  |
|  | Protections manipulation amiante (combinaisons cat.3 type 5 / 6, masque FFP3, gants) |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **Protections contre les chutes à l’intérieur des murs ≥ 2 m** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | Bords de dalles |  |  |  |
|  | Ouvertures dans les sols |  |  |  |
|  | Accès aux niveaux supérieurs |  |  |  |
|  | Échafaudage de retenue |  |  |  |
|  | Garde-corps périphériques en trois parties |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **Accessoires pour le travail en hauteur** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | Échafaudage roulant |  |  |  |
|  | PEMP (nacelles élévatrices) |  |  |  |
|  | PIRL (plateforme individuelle roulante légère) |  |  |  |
|  | Dispositifs exceptionnels pour la prévention des chutes |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **Points à contrôler** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | Échelles portables pour les travaux de courte durée avec une hauteur de chute ≤ 2.00 m |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **Contrôle des échafaudages** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | Accès sûrs aux ponts (escaliers) |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **Ancrages** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | 1 ancrage pour 25 m2 (*5 / pans*) non recouverts |  |  |  |
|  | 1 ancrage pour 20 m2 (*4 / pans)* équipés de filets de protection |  |  |  |
|  | Platelages en bon état (panneaux de coffrage interdit) |  |  |  |
|  | Ponts d’échafaudage accessibles |  |  |  |
|  | Garde-corps en 3 parties sur les parties donnant dans le vide (ext.) |  |  |  |
|  | Côtés intérieurs, distance de max 30cm de la façade ou garde-corps en 2 parties |  |  |  |
|  | Garde-corps des ponts de ferblantier dépassant de 80 cm le bord du chéneau. |  |  |  |
|  | Protections contre les chutes de côtés pignons dépassant de 100 cm la surface praticable. |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |
|  | **Substances dangereuses pour la santé** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|  | Sécurisation des zones de travaux |  |  |  |
|  | Instruction du personnel |  |  |  |
|  | EPI spécifique |  |  |  |
|  | Autres : |  |  |  |

## ANNEXE 4 : Détermination des dangers, évaluation des risques

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | **Phénomènes dangereux** | **Dangers** | **Exemples** |
| 1 | Phénomènes dangereux mécaniques | Moyens de transport ou d’équipement de travail en mouvement  Eléments en mouvement | - [grues (autogrues, camion-grue)](https://www.suva.ch/67017.f)  - [chariots élévateurs](https://www.suva.ch/84067.f)  - [plateformes](https://www.suva.ch/67064/1.f) [élévatrices](https://www.suva.ch/67064/2.f) |
| - [éléments de parois (préfabriqués ou pas)](https://www.suva.ch/84046.f)  [- éléments de plafonds ou planchers (préfabriqués ou pas)](https://www.suva.ch/84046.f)  [- éléments de toiture (préfabriqués ou pas)](https://www.suva.ch/84046.f) |
| 2 | [Phénomènes dangereux de chute](https://www.suva.ch/84041.f) | Hauteur de travail à l’extérieur des murs > à 2m  Hauteur de travail à l’intérieur des murs < à 3m  Risque de chute > à 2m à l’intérieur des murs  Chute à travers le toit  Poutraison ou dalle bois (préfabriqués ou pas)  [Inclinaison du toit](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr" \l "art_41)  [< 10°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr" \l "art_41)  [Compris entre 10° et 30°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr" \l "art_41)  [Compris entre 30° et 45°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr" \l "art_41)  [Compris entre 45° et 60°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr" \l "art_41)  [> 60°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr" \l "art_41)  [Echafaudages](https://www.suva.ch/44077.f)  Pont de ferblantiers  Echafaudages roulants  Travaux sur échelles < 2m  Dénivellation > 0.50  Travaux de peu d’ampleur | [Trémie, ouverture dans la toiture, ouverture dans les sols, etc.](https://www.suva.ch/84073.f)  [Différence entre les sols, accès toiture depuis le pont de ferblantier](https://www.suva.ch/33025.f)  [Travaux d’une durée totale inférieure à deux jours / personnes à effectuer sur un toit](https://www.suva.ch/67018.f). |
| 3 | Substances nocives | [Amiante](https://www.suva.ch/84024.f)  Résines  Solvants | Toiture, colle carrelage, mastic de fenêtre, faux plafond, revêtements de sols < 1990 [liste SUVA](https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/regles-de-securite-et-conseils/retrait-de-materiaux-amiantes-vue-d-ensemble-des-mesures#sch-from-search)  [Résines réactives](https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/liste-de-controle/resines-reactives-67063f1638616385#sch-from-search)  [Définition solvants](https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/solvants#sch-from-search) |
| 4 | Contraintes liées à l’environnement de travail | [Travailler par forte chaleur](https://www.suva.ch/67135.f) |  |
| 5 | Contraintes physiques particulières | [Bruit](https://www.suva.ch/67020.f)  [Rayonnement laser](https://www.sapros.ch/fr/lunettes-de-protection-protection-du-visage) | [Charpentier](https://www.suva.ch/86208.dfi)  [Second œuvre](https://www.suva.ch/86212.dfi)  Niveau à laser, télémètre |