## ANNEXE 2 : Formations

|  |
| --- |
| **Formation**La formation est le fait de transmettre des connaissances théoriques et pratiques sur un thème particulier. Elle est sanctionnée par un contrôle des compétences requises. |
| Thèmes * **les pictogrammes contiennent des liens**
 | Noms intervenants | Formations |
| PEMP (Plateformes élévatrices mobiles de personnel)Afficher l’image source |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
| Grues Afficher l’image source Afficher l’image source |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
| ElingageAfficher l’image source |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
| Chariots élévateurs de catégorie Afficher l’image source |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
| TronçonneuseAfficher l’image source |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
| EPI (ac)Afficher l’image source |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]
|  |  |[ ]

## ANNEXE 3 : Contrôle sur chantier

Adresse du chantier :

NPA Lieu

|  |
| --- |
| **Responsable du chantier pour l’entreprise** |

Nom Prénom

Fonction dans l’entreprise

PERCO [ ]  oui N° PERCO SETRABOIS

 [ ]  non, est-ce que l’entreprise possède-t-elle un PERCO ? [ ]  oui [ ]  non

Nom, Prénom et N° PERCO

**Cochez les cases vous concernant.**

|  |
| --- |
| N° de semaine :  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Points à contrôler** |  |  |  |
|  |  | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour |  |
|  | **Installation de chantier** |  |  | **Remarques** |
|[ ]  Accès chantier / parking, stockage matériel, matériaux |[ ] [ ]   |
|[ ]  Local de repos / repas, vestiaires |[ ] [ ]   |
|[ ]  Installations sanitaires, toilettes, eau, savon |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **Alerte / secours** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  N° d’urgences. Procédure connue |[ ] [ ]   |
|[ ]  Premiers secours * Pharmacie de secours – signalée – accessible -complète
* Collaborateur(s) instruit(s) sur la procédure en cas d’urgence
 | [ ] [ ]  | [ ] [ ]  |  |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **EPI / EPIac** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  Casques de sécurité avec jugulaire / gants / chaussures de sécurité |[ ] [ ]   |
|[ ]  Vêtement de signalisation à haute visibilité |[ ] [ ]   |
|[ ]  Dispositif de protection contre les UV |[ ] [ ]   |
|[ ]  Harnais de sécurité / longe / stop-chute |[ ] [ ]   |
|[ ]  Protecteurs d’ouïe |[ ] [ ]   |
|[ ]  Lunettes de protection |[ ] [ ]   |
|[ ]  Dispositif anti-coupures (tronçonneuse) |[ ] [ ]   |
|[ ]  Protections manipulation amiante (combinaisons cat.3 type 5 / 6, masque FFP3, gants) |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **Protections contre les chutes à l’intérieur des murs ≥ 2 m** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  Bords de dalles |[ ] [ ]   |
|[ ]  Ouvertures dans les sols |[ ] [ ]   |
|[ ]  Accès aux niveaux supérieurs |[ ] [ ]   |
|[ ]  Échafaudage de retenue |[ ] [ ]   |
|[ ]  Garde-corps périphériques en trois parties |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **Accessoires pour le travail en hauteur** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  Échafaudage roulant |[ ] [ ]   |
|[ ]  PEMP (nacelles élévatrices) |[ ] [ ]   |
|[ ]  PIRL (plateforme individuelle roulante légère) |[ ] [ ]   |
|[ ]  Dispositifs exceptionnels pour la prévention des chutes |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **Points à contrôler** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  Échelles portables pour les travaux de courte durée avec une hauteur de chute ≤ 2.00 m |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **Contrôle des échafaudages** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  Accès sûrs aux ponts (escaliers) |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **Ancrages** | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  1 ancrage pour 25 m2 (*5 / pans*) non recouverts |[ ] [ ]   |
|[ ]  1 ancrage pour 20 m2 (*4 / pans)* équipés de filets de protection |[ ] [ ]   |
|[ ]  Platelages en bon état (panneaux de coffrage interdit) |[ ] [ ]   |
|[ ]  Ponts d’échafaudage accessibles  |[ ] [ ]   |
|[ ]  Garde-corps en 3 parties sur les parties donnant dans le vide (ext.) |[ ] [ ]   |
|[ ]  Côtés intérieurs, distance de max 30cm de la façade ou garde-corps en 2 parties |[ ] [ ]   |
|[ ]  Garde-corps des ponts de ferblantier dépassant de 80 cm le bord du chéneau. |[ ] [ ]   |
|[ ]  Protections contre les chutes de côtés pignons dépassant de 100 cm la surface praticable. |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |
|  | **Substances dangereuses pour la santé**  | Signe pouce en haut contour | Pouce en bas contour | **Remarques** |
|[ ]  Sécurisation des zones de travaux |[ ] [ ]   |
|[ ]  Instruction du personnel |[ ] [ ]   |
|[ ]  EPI spécifique  |[ ] [ ]   |
|[ ]  Autres :  |[ ] [ ]   |

## ANNEXE 4 : Détermination des dangers, évaluation des risques

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | **Phénomènes dangereux** | **Dangers** | **Exemples** |
| 1 | Phénomènes dangereux mécaniques | Moyens de transport ou d’équipement de travail en mouvementEléments en mouvement | - [grues (autogrues, camion-grue)](https://www.suva.ch/67017.f)- [chariots élévateurs](https://www.suva.ch/84067.f)- [plateformes](https://www.suva.ch/67064/1.f) [élévatrices](https://www.suva.ch/67064/2.f)  |
| - [éléments de parois (préfabriqués ou pas)](https://www.suva.ch/84046.f)[- éléments de plafonds ou planchers (préfabriqués ou pas)](https://www.suva.ch/84046.f)[- éléments de toiture (préfabriqués ou pas)](https://www.suva.ch/84046.f) |
| 2 | [Phénomènes dangereux de chute](https://www.suva.ch/84041.f) | Hauteur de travail à l’extérieur des murs > à 2mHauteur de travail à l’intérieur des murs < à 3mRisque de chute > à 2m à l’intérieur des mursChute à travers le toitPoutraison ou dalle bois (préfabriqués ou pas)[Inclinaison du toit](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr%22%20%5Cl%20%22art_41)[< 10°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr%22%20%5Cl%20%22art_41)[Compris entre 10° et 30°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr%22%20%5Cl%20%22art_41)[Compris entre 30° et 45°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr%22%20%5Cl%20%22art_41)[Compris entre 45° et 60°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr%22%20%5Cl%20%22art_41)[> 60°](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/fr%22%20%5Cl%20%22art_41)[Echafaudages](https://www.suva.ch/44077.f) Pont de ferblantiersEchafaudages roulantsTravaux sur échelles < 2mDénivellation > 0.50Travaux de peu d’ampleur | [Trémie, ouverture dans la toiture, ouverture dans les sols, etc.](https://www.suva.ch/84073.f)[Différence entre les sols, accès toiture depuis le pont de ferblantier](https://www.suva.ch/33025.f)[Travaux d’une durée totale inférieure à deux jours / personnes à effectuer sur un toit](https://www.suva.ch/67018.f). |
| 3 | Substances nocives | [Amiante](https://www.suva.ch/84024.f)Résines Solvants  | Toiture, colle carrelage, mastic de fenêtre, faux plafond, revêtements de sols < 1990 [liste SUVA](https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/regles-de-securite-et-conseils/retrait-de-materiaux-amiantes-vue-d-ensemble-des-mesures#sch-from-search)[Résines réactives](https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/liste-de-controle/resines-reactives-67063f1638616385#sch-from-search)[Définition solvants](https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/fiche-thematique/solvants#sch-from-search) |
| 4 | Contraintes liées à l’environnement de travail | [Travailler par forte chaleur](https://www.suva.ch/67135.f) |  |
| 5 | Contraintes physiques particulières | [Bruit](https://www.suva.ch/67020.f)[Rayonnement laser](https://www.sapros.ch/fr/lunettes-de-protection-protection-du-visage) | [Charpentier](https://www.suva.ch/86208.dfi)[Second œuvre](https://www.suva.ch/86212.dfi)Niveau à laser, télémètre  |